



Configuracion router






Configuracion red








Enrutamiento estático

R1 a R2 (pc0 y pc1)












R1 a R3 (pc0 a pc1)







Conectamos R1 a R3 por serial directo y quitamos la ruta de R1 a R2

